**Инструкция по обновлению программного обеспечения гибридных IP-АТС MyPBX 400/1600/E1/GSM**

Существует два способа обновления IP-АТС, с помощью TFTP-сервера и HTTP-сервера:

1. **Обновление через TFTP-сервер**


Для обновления с помощью TFTP-сервера необходимо следующее:

**Шаг 1**: Скачать последнее программное обеспечения для Вашей модели IP-АТС MyPBX. Скачать можно с сайта <http://ipmatika.ru/products/?cid=118>. Последнее ПО находиться в карточке устройства во вкладке «**Файл**»


**Шаг 2:** Скачать TFTP-сервер: <http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html>

**Шаг 3:** Установить TFTP-сервер на ПК и запустить программу.

В открывшемся окне нажмите на кнопку [**Setting**]:




В открывшемся окне сделайте настройки:



2

1


1. Снимите галочку в чекбоксе DHCP Server
2. Нажмите на кнопку [**Browse**] и укажите путь к фалу программного обеспечения:



На примере указан путь к папке «**MyPBX»** в которой находиться последнее программное обеспечение для IP-АТС MyPBX. Полный путь выглядит как: **D:\MyPBX\**

1. Нажмите на кнопку [**OK**]


**Шаг 4**: Зайдите в веб-интерфейс Вашей IP-АТС MyPBX во вкладку «**Системные настройки**» меню «**Обновление**»:



В открывшемся меню установите точку в чекбоксе «**TFTP-сервер**» и укажите IP-адрес TFTP-сервера и имя файла.

Где:

**IP-адрес TFTP-сервера** - это IP компьютера на котором запущен TFTP-сервер, если вы его не знаете/не помните, то его можно посмотреть в интерфейсе программы TFTP-сервера:





На примере видно, что нужный нам IP-адрес, это 192.168.254.200, IP ПК на котором установлен  TFTP-сервер.

**Имя файла** – полное имя файла программного обеспечения (например: 1.0.2.2-Ru.bin).

**Обратите внимание!** Имя файла указывается вместе с разрешением - \***.bin**

После ввода данных нажмите на кнопку [**Старт**]:






После загрузки файла, необходимо перезагрузить MyPBX.

Обновление выполнено.

1. **Обновление через HTTP-сервер**

**Шаг 1**: Зайдите в веб-интерфейс Вашей IP-АТС MyPBX во вкладку «**Системные настройки**» меню «**Обновление**»:



В открывшемся меню установите точку в чекбоксе «**Ссылка**» и укажите ссылку.

Получить ссылку на последнее ПО Вашей модели IP-АТС MyPBX можно с сайта <http://ipmatika.ru/products/?cid=118>. в карточке устройства во вкладке «**Файл**».

**Шаг 2**: После обновления, необходимо перезагрузить MyPBX.

Обновление выполнено.